|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | | ЗАТВЕРДЖЕНО | | | |
|  | | | ДУ "ТМО МВС України по Чернігівській області" | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | | ( назва організації, що затверджує ) | | | |
|  | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
|  | | | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 р. | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| на поточний ремонт приміщень будівлі поліклініки ДУ "ТМО МВС України по Чернігівській області" ,  за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 217 | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Умови виконання робіт | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | |
| №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Розбирання дерев'яних плінтусів | | м | 29,3 |  | |
| 2 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | | м2 | 32 |  | |
| 3 | Розбирання облицювання стін з керамічних  глазурованих плиток | | м2 | 1,8 |  | |
| 4 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | | м3 | 1,65 |  | |
| 5 | Піднесення вантажів на 10 м понад врахованої нормами  відстані [50 м] | | т | 2,4 |  | |
| 6 | Нарiзування швiв у цементних покриттях | | м шва | 74 |  | |
| 7 | Розбирання цементних покриттів підлог | | м2 | 32 |  | |
| 8 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | | шт | 6 |  | |
| 9 | Демонтаж вимикачів, розеток | | шт | 8 |  | |
| 10 | Демонтаж раковин [умивальників] | | к-т | 1 |  | |
| 11 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетонній основі площею понад 20 м2 | | м2 | 32 |  | |
| 12 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки  додавати | | м2 | 32 |  | |
| 13 | Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття | | м2 | 32 |  | |
| 14 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | | м2 | 32 |  | |
| 15 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | | м2 | 29,84 |  | |
| 16 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних  укосів по бетону та каменю | | м2 | 7,01 |  | |
| 17 | Шпаклювання укосів шпаклівкою типу "сатенгіпс"  товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | | м2 | 7,01 |  | |
| 18 | Шпаклювання укосів шпаклівкою [типу "сатенгіпс"], на  кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | | м2 | 7,01 |  | |
| 19 | Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази ранiше  пофарбованих труб | | м2 | 6,9 |  | |
| 20 | Високоякiсне фарбування бiлилом укосів | | м2 | 7,01 |  | |
| 21 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | | м2 | 54,4 |  | |
| 22 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | | м2 | 54,4 |  | |
| 23 | Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і  бетону декоративною сумішшю з наповнювачем,  величина зерен 2 мм | | м2 | 54,4 |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 24 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на  розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2  понад 7 до 12 шт | м2 | 2,25 |  |
| 25 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 32 |  |
| 26 | Улаштування плінтусів із керамічних плиток | м2 | 2,4 |  |
| 27 | Прокладання проводів при схованій проводці в  порожнинах перекриттів і перегородок | м | 46 |  |
| 28 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 2-клавішних | шт | 2 |  |
| 29 | Установлення розеток утопленого типу при схованiй  проводцi | шт | 6 |  |
| 30 | Монтаж свiтильникiв | шт | 6 |  |
| 31 | Установлення умивальників одиночних з підведенням  холодної та гарячої води | к-т | 1 |  |
| 32 | Навантаження сміття вручну | т | 3,3 |  |
| 33 | Перевезення сміття до 15 км | т | 3,3 |  |
| 34 | Розбирання дерев'яних плінтусів | м | 16,8 |  |
| 35 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | м2 | 19,2 |  |
| 36 | Розбирання облицювання стін з керамічних  глазурованих плиток | м2 | 1,5 |  |
| 37 | Розбирання дерев'яних коробів | м2 | 3,54 |  |
| 38 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних  каналізаційних діаметром до 50 мм | м | 3,5 |  |
| 39 | Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих | м | 7 |  |
| 40 | Нарiзування швiв у цементних покриттях | м шва | 32 |  |
| 41 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 19,2 |  |
| 42 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 2 |  |
| 43 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 5 |  |
| 44 | Демонтаж раковин [умивальників] | к-т | 1 |  |
| 45 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 19,2 |  |
| 46 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки  додавати | м2 | 19,2 |  |
| 47 | Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття | м2 | 19,2 |  |
| 48 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | м2 | 19,2 |  |
| 49 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | м2 | 18,48 |  |
| 50 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних  укосів по бетону та каменю | м2 | 2,11 |  |
| 51 | Шпаклювання укосів шпаклівкою типу "сатенгіпс"  товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 2,11 |  |
| 52 | Шпаклювання укосів шпаклівкою [типу "сатенгіпс"], на  кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 7,01 |  |
| 53 | Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази ранiше  пофарбованих труб | м2 | 1,84 |  |
| 54 | Високоякiсне фарбування бiлилом укосів | м2 | 2,11 |  |
| 55 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | м2 | 46,56 |  |
| 56 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 46,56 |  |
| 57 | Високоякісне фарбування стін | м2 | 46,56 |  |
| 58 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на  розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2  понад 7 до 12 шт | м2 | 1,44 |  |
| 59 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 19,2 |  |
| 60 | Улаштування плінтусів із керамічних плиток | м2 | 1,68 |  |
| 61 | Прокладання проводів при схованій проводці в  порожнинах перекриттів і перегородок | м | 16 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 62 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 2-клавішних | шт | 1 |  |
| 63 | Установлення розеток утопленого типу при схованiй  проводцi | шт | 4 |  |
| 64 | Монтаж свiтильникiв | шт | 2 |  |
| 65 | Установлення умивальників одиночних з підведенням  холодної та гарячої води | к-т | 1 |  |
| 66 | Навантаження сміття вручну | т | 0,4 |  |
| 67 | Перевезення сміття до 15 км | т | 0,4 |  |
| 68 | Розбирання дерев'яних плінтусів | м | 11,88 |  |
| 69 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | м2 | 10,11 |  |
| 70 | Розбирання облицювання стін з керамічних  глазурованих плиток | м2 | 1,5 |  |
| 71 | Нарiзування швiв у цементних покриттях | м шва | 74 |  |
| 72 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 10,11 |  |
| 73 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 1 |  |
| 74 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 5 |  |
| 75 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 10,11 |  |
| 76 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки  додавати | м2 | 10,11 |  |
| 77 | Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття | м2 | 10,11 |  |
| 78 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | м2 | 10,11 |  |
| 79 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | м2 | 9,75 |  |
| 80 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних  укосів по бетону та каменю | м2 | 2,28 |  |
| 81 | Шпаклювання укосів шпаклівкою типу "сатенгіпс"  товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 2,28 |  |
| 82 | Шпаклювання укосів шпаклівкою [типу "сатенгіпс"], на  кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 2,28 |  |
| 83 | Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази ранiше  пофарбованих труб | м2 | 1,6 |  |
| 84 | Високоякiсне фарбування бiлилом укосів | м2 | 2,28 |  |
| 85 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | м2 | 32,06 |  |
| 86 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 32,06 |  |
| 87 | Високоякісне фарбування стін | м2 | 32,06 |  |
| 88 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 10,11 |  |
| 89 | Улаштування плінтусів із керамічних плиток | м2 | 1,19 |  |
| 90 | Прокладання проводів при схованій проводці в  порожнинах перекриттів і перегородок | м | 36 |  |
| 91 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 2-клавішних | шт | 1 |  |
| 92 | Установлення розеток утопленого типу при схованiй  проводцi | шт | 4 |  |
| 93 | Монтаж свiтильникiв | шт | 1 |  |
| 94 | Навантаження сміття вручну | т | 0,2 |  |
| 95 | Перевезення сміття до 15 км | т | 0,2 |  |
| 96 | Розбирання дерев'яних плінтусів | м | 16,24 |  |
| 97 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | м2 | 18,7 |  |
| 98 | Розбирання облицювання стін з керамічних  глазурованих плиток | м2 | 1,5 |  |
| 99 | Нарiзування швiв у цементних покриттях | м шва | 42 |  |
| 100 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 18,7 |  |
| 101 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 2 |  |
| 102 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 5 |  |
| 103 | Демонтаж раковин [умивальників] | к-т | 1 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 104 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 18,7 |  |
| 105 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки  додавати | м2 | 18,7 |  |
| 106 | Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття | м2 | 18,7 |  |
| 107 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | м2 | 18,7 |  |
| 108 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | м2 | 17,98 |  |
| 109 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних  укосів по бетону та каменю | м2 | 2,81 |  |
| 110 | Шпаклювання укосів шпаклівкою типу "сатенгіпс"  товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 2,81 |  |
| 111 | Шпаклювання укосів шпаклівкою [типу "сатенгіпс"], на  кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 2,81 |  |
| 112 | Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази ранiше  пофарбованих труб | м2 | 2,12 |  |
| 113 | Високоякiсне фарбування бiлилом укосів | м2 | 2,81 |  |
| 114 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | м2 | 44,5 |  |
| 115 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 44,5 |  |
| 116 | Високоякісне фарбування стін | м2 | 44,5 |  |
| 117 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на  розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2  понад 7 до 12 шт | м2 | 1,44 |  |
| 118 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 18,7 |  |
| 119 | Улаштування плінтусів із керамічних плиток | м2 | 1,62 |  |
| 120 | Прокладання проводів при схованій проводці в  порожнинах перекриттів і перегородок | м | 22 |  |
| 121 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 2-клавішних | шт | 1 |  |
| 122 | Установлення розеток утопленого типу при схованiй  проводцi | шт | 4 |  |
| 123 | Монтаж свiтильникiв | шт | 2 |  |
| 124 | Установлення умивальників одиночних з підведенням  холодної та гарячої води | к-т | 1 |  |
| 125 | Навантаження сміття вручну | т | 0,6 |  |
| 126 | Перевезення сміття до 15 км | т | 0,6 |  |
| 127 | Нарiзування швiв у цементних покриттях | м шва | 6,8 |  |
| 128 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 3,1 |  |
| 129 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 1 |  |
| 130 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 1 |  |
| 131 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з  відбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |  |
| 132 | Знімання дверних полотен | м2 | 1,6 |  |
| 133 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними  блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних  стінах | м2 | 1,75 |  |
| 134 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 3,1 |  |
| 135 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки  додавати | м2 | 3,1 |  |
| 136 | Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття | м2 | 3,1 |  |
| 137 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | м2 | 3,1 |  |
| 138 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | м2 | 1,84 |  |
| 139 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних  укосів по бетону та каменю | м2 | 3,07 |  |
| 140 | Шпаклювання укосів шпаклівкою типу "сатенгіпс"  товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 3,07 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 141 | Шпаклювання укосів шпаклівкою [типу "сатенгіпс"], на  кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 3,07 |  |
| 142 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | м2 | 14 |  |
| 143 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 14 |  |
| 144 | Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і  бетону декоративною сумішшю з наповнювачем,  величина зерен 2 мм | м2 | 17,07 |  |
| 145 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 3,1 |  |
| 146 | Улаштування плінтусів із керамічних плиток | м2 | 0,56 |  |
| 147 | Монтаж свiтильникiв | шт | 1 |  |
| 148 | Розбирання дерев'яних плінтусів | м | 17,4 |  |
| 149 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | м2 | 17 |  |
| 150 | Розбирання облицювання стін з керамічних  глазурованих плиток | м2 | 1,5 |  |
| 151 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та  стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 | м2 | 47,5 |  |
| 152 | Піднесення вантажів на 10 м понад врахованої нормами  відстані [50 м] | т | 2,6 |  |
| 153 | Нарiзування швiв у цементних покриттях | м шва | 46 |  |
| 154 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 17 |  |
| 155 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 2 |  |
| 156 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 5 |  |
| 157 | Демонтаж раковин [умивальників] | к-т | 1 |  |
| 158 | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по  цегляних та бетонних поверхнях | м2 | 47,5 |  |
| 159 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування  каркасу | м2 | 47,5 |  |
| 160 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 17 |  |
| 161 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки  додавати | м2 | 17 |  |
| 162 | Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття | м2 | 17 |  |
| 163 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | м2 | 17 |  |
| 164 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | м2 | 15,92 |  |
| 165 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних  укосів по бетону та каменю | м2 | 4,12 |  |
| 166 | Шпаклювання укосів шпаклівкою типу "сатенгіпс"  товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 4,12 |  |
| 167 | Шпаклювання укосів шпаклівкою [типу "сатенгіпс"], на  кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 4,12 |  |
| 168 | Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази ранiше  пофарбованих труб | м2 | 6,9 |  |
| 169 | Високоякiсне фарбування бiлилом укосів | м2 | 4,12 |  |
| 170 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | м2 | 47,5 |  |
| 171 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 47,5 |  |
| 172 | Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і  бетону декоративною сумішшю з наповнювачем,  величина зерен 2 мм | м2 | 47,5 |  |
| 173 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на  розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2  понад 7 до 12 шт | м2 | 1,5 |  |
| 174 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 17 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | |
| 175 | Улаштування плінтусів із керамічних плиток | | | м2 | | 1,7 | |  | |
| 176 | Прокладання проводів при схованій проводці в  порожнинах перекриттів і перегородок | | | м | | 64 | |  | |
| 177 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-  х полюсних на струм до 25 А | | | шт | | 1 | |  | |
| 178 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 2-клавішних | | | шт | | 1 | |  | |
| 179 | Установлення розеток утопленого типу при схованiй  проводцi | | | шт | | 6 | |  | |
| 180 | Монтаж свiтильникiв | | | шт | | 3 | |  | |
| 181 | Установлення умивальників одиночних з підведенням  холодної та гарячої води | | | к-т | | 1 | |  | |
| 182 | Навантаження сміття вручну | | | т | | 3,3 | |  | |
| 183 | Перевезення сміття до 15 км | | | т | | 3,3 | |  | |
| 184 | Фарбування раніше пофарбованих стель усередині  будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням  понад 35% | | | м2 | | 17 | |  | |
| 185 | Фарбування раніше пофарбованих стін усередині  будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням  понад 35% | | | м2 | | 53 | |  | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Сідько Є. М. | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* | | | | | | | | | | | |