**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**Поточний ремонт приміщень будівлі поліклініки ДУ "ТМО МВС України по Чернігівській області", за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, буд. 217 (ДБН А.2.2-3:2014) (код за ЕЗС ДК 021:2015 – 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  Ч.ч. | | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 19,1 |  |
| 2 | | Розбирання облицювання стін з керамічних  глазурованих плиток | м2 | 49,7 |  |
| 3 | | Розбирання вентиляційних коробів з плит | м2 | 3,26 |  |
| 4 | | Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм,  периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 1,2  мм | м2 | 3,53 |  |
| 5 | | Розбирання сантехнічних коробів батарей опалення | м2 | 2,1 |  |
| 6 | | Знімання трапів чавунних | шт | 1 |  |
| 7 | | Демонтаж кабелю | м | 18,6 |  |
| 8 | | Демонтаж групових щитків | шт | 1 |  |
| 9 | | Знімання шпалер | м2 | 42,5 |  |
| 10 | | Розбирання дерев'яних плінтусів | м | 15,76 |  |
| 11 | | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму | м2 | 14,65 |  |
| 12 | | Розбирання цегляних перегородок | м3 | 2,47 |  |
| 13 | | Нарiзування швiв у цементних покриттях | м шва | 88 |  |
| 14 | | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 35,2 |  |
| 15 | | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 5 |  |
| 16 | | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 7 |  |
| 17 | | Демонтаж чавунної ревізії діаметром до 100 мм | шт | 1 |  |
| 18 | | Демонтаж раковин [умивальників] | к-т | 1 |  |
| 19 | | Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб  сталевих водогазопровідних | м | 2,4 |  |
| 20 | | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | шт | 2 |  |
| 21 | | Установлення опалювальних радіаторів | кВт | 8 |  |
| 22 | | Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли | м3 | 0,61 |  |
| 23 | | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону  цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина  шару 20 мм | м2 | 58,45 |  |
| 24 | | Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині  будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним  розчином | м2 | 5,29 |  |
| 25 | | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 15,97 |  |
| 26 | | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 35,2 |  |
| 27 | | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки  додавати | м2 | 35,2 |  |
| 28 | | Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття | м2 | 35,2 |  |
| 29 | | Улаштування обшивки коробу гіпсокартонними листами  з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого  каркасу без утеплення | м2 | 3,18 |  |
| 30 | | Ґрунтування обштукатурених поверхонь стін і укосів | м2 | 63,74 |  |
| 31 | | Ґрунтування підлоги | м2 | 35,2 |  |
| 32 | | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 35,2 |  |
| 33 | | Улаштування плінтусів з плиток керамогранітних | м | 23,2 |  |
| 34 | | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен  до 20 см2 | м | 6,4 |  |
| 35 | | Монтаж смуг заземлення | м | 6,4 |  |
| 36 | | Забивання борозен ширина борозни до 50 мм, глибина  борозни до 20 мм | м | 6,4 |  |
| 37 | | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | м2 | 59,79 |  |
| 38 | | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 59,79 |  |
| 39 | | Оздоблювання стін рідкими шпалерами | м2 | 59,79 |  |
| 40 | | Шпаклювання укосів шпаклівкою типу "сатенгіпс"  товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 5,29 |  |
| 41 | | Шпаклювання укосів шпаклівкою [типу "сатенгіпс"], на  кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 5,29 |  |
| 42 | | Високоякiсне фарбування віконних укосів | м2 | 3,95 |  |
| 43 | | Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок | м2 | 1,43 |  |
| 44 | | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 3,59 |  |
| 45 | | Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази ранiше  пофарбованих труб | м2 | 1,1 |  |
| 46 | | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 35,2 |  |
| 47 | | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 35,2 |  |
| 48 | | Установлення грат вентиляційних | грати | 3 |  |
| 49 | | Установлення умивальників одиночних з підведенням  холодної та гарячої води | к-т | 1 |  |
| 50 | | Встановлення кранів діаметром до 50 мм | шт | 2 |  |
| 51 | | Пробивання борозен в цементних покриттях, переріз  борозен до 100 см2 | м | 4,2 |  |
| 52 | | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб  поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  20 мм | м | 8,4 |  |
| 53 | | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих  мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм | шт | 2 |  |
| 54 | | Прокладання трубопроводів каналізації з  поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 4,2 |  |
| 55 | | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів  каналізації діаметром 50 мм | шт | 1 |  |
| 56 | | Прокладання кабелів живлення | м | 16 |  |
| 57 | | Установлення щитків освітлювальних | шт | 1 |  |
| 58 | | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 1-х і 3-  х полюсних на струм до 25 А | шт | 4 |  |
| 59 | | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен  до 20 см2 | м | 96 |  |
| 60 | | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | м | 114 |  |
| 61 | | Забивання борозен ширина борозни до 50 мм, глибина  борозни до 20 мм | м | 96 |  |
| 62 | | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 2-клавішних | шт | 1 |  |
| 63 | | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 1-клавішних | шт | 1 |  |
| 64 | | Установлення розеток (подвійних) утопленого типу при схованiй проводцi | шт | 7 |  |
| 65 | | Монтаж свiтильникiв 600х600 мм | шт | 6 |  |
| 66 | | Навантаження сміття вручну | т | 16,84 |  |
| 67 | | Перевезення сміття до 15 км | т | 16,84 |  |
|  | | | | | |

*В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника товару вважати вираз "або еквівалент". Посилання в технічних специфікаціях, відомостях робіт, відомостях ресурсів на конкретні торгівельні марки чи фірми, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника передбачає можливість включення Учасником еквівалентів зазначених позицій. Еквівалентом вважається матеріали та/або обладнання, що відповідає технічним та технологічним характеристикам матеріалів та/або обладнання, передбаченого проектом. Обгрунтування посилання на марку (ки) конкретного (их) товарів або виробника (ків) – таке посилання є необхідним, оскільки за основними характеристиками такий товар/робота/послуга оптимально відповідає потребам Замовника.*

**1**. Ціна тендерної пропозиції Учасника повинна бути розрахована відповідно до Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 01.11.2021 за № 281. Ціна тендерної пропозиції, за яку Учасник згоден виконати замовлення, розраховується виходячи з обсягів виконання робіт на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для виконання робіт за місцем їх виконання, відповідно до замовлення та діючих цін на них. Ціну тендерної пропозиції слід визначати відповідно до Технічного завдання щодо використання конкретних матеріалів і конструкцій; якості виконання робіт, з дотриманням діючих норм і правил виконання робіт, технічної експлуатації будівельної техніки і безпечних умов праці. Вид договірної ціни – тверда.

В складі кошторисної документації Учасником надається:

– договірна ціна (тверда);

– локальний(і) кошторис(и);

– зведений кошторисний розрахунок;

– підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису;

– розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису

- розрахунок вартості експлуатації машин та механізмів;

- розрахунок інших витрат.

- розрахунок кошторисної ЗП (згідно з Порядком розрахунку кошторисної ЗП, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів, затв. Наказом Мінрегіону від 20.10.2016 № 281).

1. Для підтвердження якості виконання робіт з поточного ремонту, згідно технічного завдання, необхідно надати, в складі пропозиції, Сертифікат внутрішнього аудитора систем менеджменту якості, у відповідності з вимогами ISO 9001:2015, ISO 19011:2018.
2. Якість всіх матеріалів, виробів,конструкцій, що будуть застосовуватися в процесі ремонту, повинні відповідати вимогам відповідних норм і стандартів, діючим на території України.
3. Виконавець повинен здійснювати замовлення, постачання, приймання, розвантажування, складання, збереження та подачу на об'єкт матеріалів, виробів і конструкцій, виконувати контроль за їх якістю та комплектацією.
4. Виконавець повинен дотримуватись правил техніки безпеки та охорони праці, відповідно до Закону України «Про охорону праці».
5. У зв’язку з введенням військового стану Замовник вважає, що оприлюднення у відкритому доступі детального плану закладу може нести загрозу безпеці колективу та пацієнтам закладу. А отже, перед поданням пропозиції, Учасник повинен оглянути об’єкт. У складі пропозиції необхідно надати Довідку про ознайомлення з об’єктом (форма 1), з відміткою (посада, ПІБ, підпис посадової особи Замовника та печатка Замовника) представника Замовника.

**Довідка**

**про ознайомлення з об’єктом**

форма 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва організації учасника | Посада представника організації учасника | Прізвище,  ім’я,  по-батькові представника організації учасника | Дата обстеження об’єкта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |

Підпис представника організації учасника

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(підпис) (ініціали, прізвище)

М.П.

Підпис представника замовника

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(підпис) (ініціали, прізвище)

М.П.

***Пропозиції учасників, які не здійснили огляд об’єкту, не беруться до уваги та не розглядаються.***