**Технічні вимоги до предмета закупівлі**

**Поточний ремонт приміщень будівлі поліклініки за адресою: проспект Миру, буд. 217, м. Чернігів (ДБН А.2.2-3:2014) (код за ЕЗС** **ДК 021:2015 – 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розбирання дерев'яних плінтусів | м | 26,2 |  |
| 2 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | м2 | 26,1 |  |
| 3 | Розбирання облицювання стін з керамічних  глазурованих плиток | м2 | 1,5 |  |
| 4 | Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями | м3 | 0,16 |  |
| 5 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та  стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 | м2 | 74,7 |  |
| 6 | Піднесення вантажів на 10 м понад врахованої нормами  відстані (50 м) | т | 3,56 |  |
| 7 | Нарiзування швiв у цементних покриттях | м шва | 25,4 |  |
| 8 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 26,1 |  |
| 9 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 6 |  |
| 10 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 14 |  |
| 11 | Демонтаж раковин [умивальників] | к-т | 1 |  |
| 12 | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по  цегляних та бетонних поверхнях | м2 | 74,7 |  |
| 13 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування  каркасу | м2 | 74,7 |  |
| 14 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 26,1 |  |
| 15 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки  додавати | м2 | 26,1 |  |
| 16 | Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття | м2 | 26,1 |  |
| 17 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | м2 | 26,1 |  |
| 18 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | м2 | 24,66 |  |
| 19 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних  укосів по бетону та каменю | м2 | 3,5 |  |
| 20 | Шпаклювання укосів шпаклівкою типу "сатенгіпс"  товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 3,5 |  |
| 21 | Шпаклювання укосів шпаклівкою [типу "сатенгіпс"], на  кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 3,5 |  |
| 22 | Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази ранiше  пофарбованих труб | м2 | 2,6 |  |
| 23 | Високоякiсне фарбування бiлилом укосів | м2 | 3,5 |  |
| 24 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | м2 | 54,4 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 54,4 |  |
| 26 | Високоякісне фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | м2 | 74,7 |  |
| 27 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на  розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2  понад 7 до 12 шт | м2 | 1,5 |  |
| 28 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 26,1 |  |
| 29 | Улаштування плінтусів із керамічних плиток | м2 | 2,62 |  |
| 30 | Прокладання проводів при схованій проводці в  порожнинах перекриттів і перегородок | м | 64 |  |
| 31 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 2-клавішних | шт | 2 |  |
| 32 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 1-клавішних | шт | 1 |  |
| 33 | Установлення розеток утопленого типу при схованiй  проводцi | шт | 12 |  |
| 34 | Монтаж свiтильникiв | шт | 4 |  |
| 35 | Монтаж 1-лампового бра | шт | 1 |  |
| 36 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними  блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у  кам'яних стінах | м2 | 2,1 |  |
| 37 | Установлення умивальників одиночних з підведенням  холодної та гарячої води | к-т | 1 |  |
| 38 | Навантаження сміття вручну | т | 3,3 |  |
| 39 | Перевезення сміття до 15 км | т | 3,3 |  |
| 40 | Розбирання дерев'яних плінтусів | м | 17,1 |  |
| 41 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | м2 | 18,9 |  |
| 42 | Розбирання облицювання з гіпсових плит | м2 | 2,1 |  |
| 43 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | м3 | 0,32 |  |
| 44 | Розбирання облицювання стін з керамічних  глазурованих плиток | м2 | 1,5 |  |
| 45 | Розбирання дерев'яних коробів | м2 | 3,54 |  |
| 46 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних  каналізаційних діаметром до 50 мм | м | 0,5 |  |
| 47 | Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих | м | 1 |  |
| 48 | Нарiзування швiв у цементних покриттях | м шва | 32 |  |
| 49 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 18,9 |  |
| 50 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 4 |  |
| 51 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 8 |  |
| 52 | Демонтаж раковин [умивальників] | к-т | 1 |  |
| 53 | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по  цегляних та бетонних поверхнях | м2 | 44,8 |  |
| 54 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування  каркасу | м2 | 44,8 |  |
| 55 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 18,9 |  |
| 56 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки  додавати | м2 | 18,9 |  |
| 57 | Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття | м2 | 18,9 |  |
| 58 | Улаштування одношарових глухих перегородок із  гіпсокартону | м2 | 9,8 |  |
| 59 | Звукоізоляція перегородок плитами із мінеральної вати | м2 | 9,8 |  |
| 60 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | м2 | 18,9 |  |
| 61 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | м2 | 17,45 |  |
| 62 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними  блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у  кам'яних стінах | м2 | 2,1 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 63 | Оформлення [оброблення] дверних прорізів у  перегородках з каркасом із сталевих профілів з  додатковим підсиленням стояків дерев'яними брусами | м | 5,2 |  |
| 64 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних  укосів по бетону та каменю | м2 | 3,68 |  |
| 65 | Шпаклювання укосів шпаклівкою типу "сатенгіпс"  товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 3,68 |  |
| 66 | Шпаклювання укосів шпаклівкою [типу "сатенгіпс"], на  кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 3,68 |  |
| 67 | Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази ранiше  пофарбованих труб | м2 | 3,6 |  |
| 68 | Високоякiсне фарбування бiлилом укосів | м2 | 3,68 |  |
| 69 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | м2 | 63,84 |  |
| 70 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 63,84 |  |
| 71 | Обклеювання стін шпалерами вологостійкими на  тканинній основі по штукатурці і бетону, по листових  матеріалах, гіпсобетонних і гіпсолітових поверхнях | м2 | 63,68 |  |
| 72 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на  розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2  понад 7 до 12 шт | м2 | 2,88 |  |
| 73 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 18,9 |  |
| 74 | Улаштування плінтусів із керамічних плиток | м2 | 1,68 |  |
| 75 | Прокладання проводів при схованій проводці в  порожнинах перекриттів і перегородок | м | 58 |  |
| 76 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 2-клавішних | шт | 2 |  |
| 77 | Установлення розеток утопленого типу при схованiй  проводцi | шт | 10 |  |
| 78 | Монтаж свiтильникiв | шт | 4 |  |
| 79 | Установлення умивальників одиночних з підведенням  холодної та гарячої води | к-т | 2 |  |
| 80 | Пробивання борозен в цементних покриттях, переріз  борозен до 100 см2 | м | 3,5 |  |
| 81 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб  поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  20 мм | м | 7 |  |
| 82 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих  мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм | шт | 4 |  |
| 83 | Прокладання трубопроводів каналізації з  поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 3,5 |  |
| 84 | Установлення умивальників одиночних з підведенням  холодної та гарячої води | к-т | 1 |  |
| 85 | Навантаження сміття вручну | т | 2,4 |  |
| 86 | Перевезення сміття до 15 км | т | 2,4 |  |
| 87 | Розбирання дерев'яних плінтусів | м | 17,1 |  |
| 88 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | м2 | 18,9 |  |
| 89 | Розбирання облицювання з гіпсових плит | м2 | 2,1 |  |
| 90 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | м3 | 0,32 |  |
| 91 | Розбирання облицювання стін з керамічних  глазурованих плиток | м2 | 1,5 |  |
| 92 | Розбирання дерев'яних коробів | м2 | 3,54 |  |
| 93 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних  каналізаційних діаметром до 50 мм | м | 0,5 |  |
| 94 | Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих | м | 1 |  |
| 95 | Нарiзування швiв у цементних покриттях | м шва | 32 |  |
| 96 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 18,9 |  |
| 97 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 4 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 98 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 8 |  |
| 99 | Демонтаж раковин [умивальників] | к-т | 1 |  |
| 100 | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по  цегляних та бетонних поверхнях | м2 | 44,8 |  |
| 101 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування  каркасу | м2 | 44,8 |  |
| 102 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 18,9 |  |
| 103 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки  додавати | м2 | 18,9 |  |
| 104 | Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття | м2 | 18,9 |  |
| 105 | Улаштування одношарових глухих перегородок із  гіпсокартону | м2 | 9,8 |  |
| 106 | Звукоізоляція перегородок плитами із мінеральної вати | м2 | 9,8 |  |
| 107 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | м2 | 18,9 |  |
| 108 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | м2 | 17,45 |  |
| 109 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними  блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у  кам'яних стінах | м2 | 2,1 |  |
| 110 | Оформлення [оброблення] дверних прорізів у  перегородках з каркасом із сталевих профілів з  додатковим підсиленням стояків дерев'яними брусами | м | 5,2 |  |
| 111 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних  укосів по бетону та каменю | м2 | 3,68 |  |
| 112 | Шпаклювання укосів шпаклівкою типу "сатенгіпс"  товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 3,68 |  |
| 113 | Шпаклювання укосів шпаклівкою [типу "сатенгіпс"], на  кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 3,68 |  |
| 114 | Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази ранiше  пофарбованих труб | м2 | 3,6 |  |
| 115 | Високоякiсне фарбування бiлилом укосів | м2 | 3,68 |  |
| 116 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | м2 | 63,84 |  |
| 117 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 63,84 |  |
| 118 | Обклеювання стін шпалерами вологостійкими на  тканинній основі по штукатурці і бетону, по листових  матеріалах, гіпсобетонних і гіпсолітових поверхнях | м2 | 63,68 |  |
| 119 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на  розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2  понад 7 до 12 шт | м2 | 2,88 |  |
| 120 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 18,9 |  |
| 121 | Улаштування плінтусів із керамічних плиток | м2 | 1,68 |  |
| 122 | Прокладання проводів при схованій проводці в  порожнинах перекриттів і перегородок | м | 58 |  |
| 123 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 2-клавішних | шт | 2 |  |
| 124 | Установлення розеток утопленого типу при схованiй  проводцi | шт | 10 |  |
| 125 | Монтаж свiтильникiв | шт | 4 |  |
| 126 | Установлення умивальників одиночних з підведенням  холодної та гарячої води | к-т | 2 |  |
| 127 | Пробивання борозен в цементних покриттях, переріз  борозен до 100 см2 | м | 3,5 |  |
| 128 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб  поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  20 мм | м | 7 |  |
| 129 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих  мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм | шт | 4 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 130 | Прокладання трубопроводів каналізації з  поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 3,5 |  |
| 131 | Установлення умивальників одиночних з підведенням  холодної та гарячої води | к-т | 1 |  |
| 132 | Навантаження сміття вручну | т | 2,4 |  |
| 133 | Перевезення сміття до 15 км | т | 2,4 |  |
| 134 | Розбирання облицювання стін басейну з керамічних  глазурованих плиток | м2 | 44 |  |
| 135 | Розбирання кам'яної кладки басейну | м3 | 11,1 |  |
| 136 | Розбирання монолітних бетонних подіумів | м3 | 6,8 |  |
| 137 | Піднесення вантажів на 10 м понад врахованої нормами  відстані (50 м) | т | 27 |  |
| 138 | Розбирання чистої підшивки стель із пластиковоі вагонки | м2 | 28 |  |
| 139 | Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб  сталевих водогазопровідних діаметром 50 мм | м | 24 |  |
| 140 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 28 |  |
| 141 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 28 |  |
| 142 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 28 |  |
| 143 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки  додавати | м2 | 28 |  |
| 144 | Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття | м2 | 28 |  |
| 145 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 28 |  |
| 146 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із  металевих профілів | м2 | 28 |  |
| 147 | Опорядження стель листами з металопрофілю | м2 | 28 |  |
| 148 | Улаштування обшивки стін листами з металопрофілю | м2 | 52,1 |  |
| 149 | Улаштування обшивки укосів листами з металопрофілю | м2 | 1,5 |  |
| 150 | Улаштування металевих зєднувальних планок | м | 62,6 |  |
| 151 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними  блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у  кам'яних стінах | м2 | 1,82 |  |
| 152 | Навантаження сміття вручну | т | 29 |  |
| 153 | Перевезення сміття до 15 км | т | 29 |  |
| 154 | Розбирання дерев'яних плінтусів | м | 34 |  |
| 155 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | м2 | 37,7 |  |
| 156 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та  стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 | м2 | 59,2 |  |
| 157 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | м3 | 2,51 |  |
| 158 | Піднесення вантажів на 10 м понад врахованої нормами  відстані (50 м) | т | 4,94 |  |
| 159 | Нарiзування швiв у цементних покриттях | м шва | 46 |  |
| 160 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 37,7 |  |
| 161 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 2 |  |
| 162 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 5 |  |
| 163 | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по  цегляних та бетонних поверхнях | м2 | 44,5 |  |
| 164 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування  каркасу | м2 | 44,5 |  |
| 165 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 37,7 |  |
| 166 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки  додавати | м2 | 37,7 |  |
| 167 | Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття | м2 | 37,7 |  |
| 168 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із  металевих профілів | м2 | 3,8 |  |
| 169 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь  підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими  листами. | м2 | 3,8 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 170 | | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм  при нанесенні за 3 рази | м2 | 37,7 |  |
| 171 | | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 37,7 |  |
| 172 | | Поліпшене фарбування колером стель | м2 | 37,7 |  |
| 173 | | Улаштування плiнтусiв стельових | м | 24,7 |  |
| 174 | | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з  відбиванням штукатурки в укосах | шт | 2 |  |
| 175 | | Знімання дверних полотен | м2 | 3,2 |  |
| 176 | | Заповнення дверних прорізів готовими дверними  блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у  кам'яних стінах | м2 | 3,7 |  |
| 177 | | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних  укосів по бетону та каменю | м2 | 5,4 |  |
| 178 | | Шпаклювання укосів шпаклівкою типу "сатенгіпс"  товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 5,4 |  |
| 179 | | Шпаклювання укосів шпаклівкою [типу "сатенгіпс"], на  кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 5,4 |  |
| 180 | | Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази ранiше  пофарбованих труб | м2 | 4,9 |  |
| 181 | | Високоякiсне фарбування бiлилом укосів | м2 | 5,4 |  |
| 182 | | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | м2 | 44,5 |  |
| 183 | | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 44,5 |  |
| 184 | | Опорядження внутрішніх поверхонь стін декоративною  сумішшю | м2 | 44,5 |  |
| 185 | | Улаштування покриттів з ламінату на  шумогідроізоляційній прокладці з проклеюванням швів  клеєм | м2 | 37,7 |  |
| 186 | | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | м | 23 |  |
| 187 | | Прокладання проводів при схованій проводці в  порожнинах перекриттів і перегородок | м | 12 |  |
| 188 | | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 2-клавішних | шт | 2 |  |
| 189 | | Установлення розеток утопленого типу при схованiй  проводцi | шт | 3 |  |
| 190 | | Монтаж свiтильникiв | шт | 2 |  |
| 191 | | Навантаження сміття вручну | т | 5,9 |  |
| 192 | | Перевезення сміття до 15 км | т | 5,9 |  |
|  | | | | | |