**Технічні та кількісні вимоги до предмета закупівлі**

**Поточний ремонт приміщень будівлі поліклініки ДУ "ТМО МВС України по Чернігівській області", за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, буд. 217 (ДБН А.2.2-3:2014) (код за ЕЗС** **ДК 021:2015 – 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Шпаклювання стін і укосів мінеральною шпаклівкою  "Cerezit" | м2 | 127,4 |  |
| 2 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-  182-1, 15-182-2 | м2 | 127,4 |  |
| 3 | Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і  бетону декоративною сумішшю з наповнювачем,  величина зерен 2 мм | м2 | 81,8 |  |
| 4 | Високоякісне фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | м2 | 45,6 |  |
| 5 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | м2 | 40,5 |  |
| 6 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | м2 | 38,34 |  |
| 7 | Демонтаж групових щитків | шт | 2 |  |
| 8 | Пробивання гнізд у цегляних стінах | шт | 1 |  |
| 9 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен  до 20 см2 | м | 8 |  |
| 10 | Установлення щитків освітлювальних групових масою  понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |  |
| 11 | Улаштування смуг заземлення | м | 1,9 |  |
| 12 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 1-х і 3-  х полюсних на струм до 25 А | шт | 12 |  |
| 13 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-  х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | шт | 1 |  |
| 14 | Забивання борозен ширина борозни до 50 мм, глибина  борозни до 20 мм | м | 72 |  |
| 15 | Розбирання дерев'яних плінтусів | м | 40,3 |  |
| 16 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму | м2 | 24 |  |
| 17 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | м3 | 6,7 |  |
| 18 | Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями | м3 | 1,54 |  |
| 19 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах | шт | 6 |  |
| 20 | Знімання дверних полотен | м2 | 7,6 |  |
| 21 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та  стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 | м2 | 47,6 |  |
| 22 | Піднесення вантажів на 10 м понад врахованої нормами  відстані (50 м) | т | 12,4 |  |
| 23 | Нарiзування швiв у цементних покриттях | м шва | 36 |  |
| 24 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 24,5 |  |
| 25 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 6 |  |
| 26 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 4 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27 | Улаштування перегородок з газобетонних блоків  товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м | м2 | 20,5 |  |
| 28 | Улаштування армованих цегляних перегородок с  прорізами товщиною 0,25 цеглини в приміщеннях  площею до 5 м2 | м2 | 10,7 |  |
| 29 | Укладання перемичок масою до 0,3 т | шт | 3 |  |
| 30 | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по  цегляних та бетонних поверхнях | м2 | 98,1 |  |
| 31 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування  каркасу | м2 | 98,1 |  |
| 32 | Штукатурення рентгенозахисним розчином стін по  бетону, цеглі або каменю, товщина шару 30 мм | м2 | 4 |  |
| 33 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 24,5 |  |
| 34 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки  додавати | м2 | 24,5 |  |
| 35 | Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття | м2 | 24,5 |  |
| 36 | Улаштування обшивки коробу гіпсокартонними листами  з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого  каркасу без утеплення | м2 | 1,2 |  |
| 37 | Установлення дверних блоків спеціального призначення | м2 | 2,704 |  |
| 38 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних  укосів по бетону та каменю | м2 | 3,3 |  |
| 39 | Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази ранiше  пофарбованих труб та радіаторів | м2 | 4,8 |  |
| 40 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними  блоками з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 4,7 |  |
| 41 | Ґрунтування обштукатурених поверхонь стін | м2 | 103,2 |  |
| 42 | Шпаклювання стін і укосів мінеральною шпаклівкою  "Cerezit" | м2 | 75,8 |  |
| 43 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-  182-1, 15-182-2 | м2 | 75,8 |  |
| 44 | Поліпшене фарбування колером олійним стін  підготовлених під фарбування | м2 | 43,8 |  |
| 45 | Ґрунтування підлоги | м2 | 24,5 |  |
| 46 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 24,5 |  |
| 47 | Улаштування плінтусів з плиток керамогранітних | м | 25,8 |  |
| 48 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на  розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2  понад 7 до 12 шт | м2 | 22,3 |  |
| 49 | Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і  бетону декоративною сумішшю з наповнювачем,  величина зерен 2 мм | м2 | 33,8 |  |
| 50 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | м2 | 24,1 |  |
| 51 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | м2 | 22,3 |  |
| 52 | Прокладання проводів при схованій проводці в  порожнинах перекриттів і перегородок | м | 164 |  |
| 53 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 2-клавішних | шт | 1 |  |
| 54 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 1-клавішних | шт | 2 |  |
| 55 | Установлення розеток утопленого типу при схованiй  проводцi | шт | 4 |  |
| 56 | Монтаж свiтильникiв | шт | 5 |  |
| 57 | Ґрунтування обштукатурених поверхонь стін | м2 | 18,4 |  |
| 58 | Шпаклювання стін і укосів мінеральною шпаклівкою  "Cerezit" | м2 | 18,4 |  |
| 59 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-  182-1, 15-182-2 | м2 | 18,4 |  |
| 60 | Поліпшене фарбування колером олійним стін  підготовлених під фарбування | м2 | 18,4 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 61 | Установлення умивальників одиночних з підведенням  холодної та гарячої води | к-т | 1 |  |
| 62 | Пробивання борозен в цементних покриттях, переріз  борозен до 100 см2 | м | 7,5 |  |
| 63 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб  поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  20 мм | м | 7,5 |  |
| 64 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих  мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм | шт | 2 |  |
| 65 | Установлення відсічних вентилів на трубопроводах із  сталевих труб діаметром до 25 мм | шт | 2 |  |
| 66 | Прокладання трубопроводів каналізації з  поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 2,5 |  |
| 67 | Демонтаж раковин [умивальників] | к-т | 1 |  |
| 68 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | к-т | 1 |  |
| 69 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних  каналізаційних діаметром до 50 мм | м | 2,5 |  |
| 70 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних  каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм | м | 9 |  |
| 71 | Прокладання трубопроводів каналізації з  поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 9 |  |
| 72 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним  бачком | к-т | 1 |  |
| 73 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб  поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  20 мм | м | 1,4 |  |
| 74 | Навантаження сміття вручну | т | 12,4 |  |
| 75 | Перевезення сміття до 15 км | т | 12,4 |  |
| 76 | Улаштування армованих цегляних перегородок с  прорізами товщиною 0,25 цеглини в приміщеннях  площею до 5 м2 | м2 | 2,6 |  |
| 77 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними  блоками з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 1,89 |  |
| 78 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від  вапняної фарби | м2 | 95,5 |  |
| 79 | Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону  вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20  мм | м2 | 52,8 |  |
| 80 | Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь | м2 | 95,5 |  |
| 81 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стель по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 95,5 |  |
| 82 | Демонтаж смуг заземлення | м | 79,4 |  |
| 83 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен  до 20 см2 | м | 79,4 |  |
| 84 | Монтаж смуг заземлення | м | 79,4 |  |
| 85 | Забивання борозен ширина борозни до 50 мм, глибина  борозни до 20 мм | м | 79,4 |  |
| 86 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону  цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина  шару 20 мм | м2 | 236,1 |  |
| 87 | Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині  будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним  розчином | м2 | 19 |  |
| 88 | Шпаклювання стін та укосів мінеральною шпаклівкою  "Cerezit" | м2 | 255,1 |  |
| 89 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-  182-1, 15-182-2 | м2 | 255,1 |  |
| 90 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 69,9 |  |
| 91 | Опорядження внутрішніх поверхонь стін та укосів  декоративною сумішшю з наповнювачем, величина  зерен до 2 мм | м2 | 255,1 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 92 | Розбирання металевих сходових грат при вазі одного  метра грат до 60 кг | м | 29,6 |  |
| 93 | Розбирання плінтусів із керамічної плитки | м | 67,3 |  |
| 94 | Ґрунтування підлоги | м2 | 92,9 |  |
| 95 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 92,9 |  |
| 96 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 47,3 |  |
| 97 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних  плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої  суміші | м2 | 45,6 |  |
| 98 | Улаштування плінтусів з плиток керамогранітних | м | 67,3 |  |
| 99 | Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази ранiше  пофарбованих труб та радіаторів | м2 | 22,4 |  |
| 100 | Установлення поручнів на сходових площадок | м | 10,5 |  |
| 101 | Установлення металевих огорож | м | 40,1 |  |
| 102 | Демонтаж світильників | шт | 10 |  |
| 103 | Монтаж світильників | шт | 10 |  |
| 104 | Навантаження сміття вручну | т | 11,7 |  |
| 105 | Перевезення сміття до 15 км | т | 11,7 |  |
| 106 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від  вапняної фарби | м2 | 90,6 |  |
| 107 | Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону  вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20  мм | м2 | 65,3 |  |
| 108 | Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь | м2 | 90,6 |  |
| 109 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стель по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 90,6 |  |
| 110 | Демонтаж смуг заземлення | м | 83,7 |  |
| 111 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен  до 20 см2 | м | 83,7 |  |
| 112 | Монтаж смуг заземлення | м | 83,7 |  |
| 113 | Забивання борозен ширина борозни до 50 мм, глибина  борозни до 20 мм | м | 83,7 |  |
| 114 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону  цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина  шару 20 мм | м2 | 241,5 |  |
| 115 | Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині  будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним  розчином | м2 | 16,8 |  |
| 116 | Шпаклювання стін та укосів мінеральною шпаклівкою  "Cerezit" | м2 | 258,3 |  |
| 117 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-  182-1, 15-182-2 | м2 | 258,3 |  |
| 118 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 62,3 |  |
| 119 | Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і  бетону декоративною сумішшю з наповнювачем,  величина зерен до 2 мм | м2 | 258,3 |  |
| 120 | Розбирання металевих сходових грат при вазі одного  метра грат до 60 кг | м | 29,6 |  |
| 121 | Розбирання плінтусів із керамічної плитки | м | 80,7 |  |
| 122 | Ґрунтування підлоги | м2 | 92,6 |  |
| 123 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 92,6 |  |
| 124 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 38,1 |  |
| 125 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних  плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої  суміші | м2 | 54,5 |  |
| 126 | Улаштування плінтусів з плиток керамогранітних | м | 80,7 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 127 | Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази ранiше  пофарбованих труб та радіаторів | м2 | 9,8 |  |
| 128 | Установлення поручнів на сходових площадок | м | 24,5 |  |
| 129 | Установлення металевих огорож | м | 29,6 |  |
| 130 | Демонтаж групових щитків | шт | 8 |  |
| 131 | Демонтаж вимикачів та перемикачів пакетних 1-х і 3-х  полюсних на струм до 25 А | шт | 119 |  |
| 132 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен  до 50 см2 | м | 6 |  |
| 133 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв | шафа | 8 |  |
| 134 | Улаштування смуг заземлення | м | 4,4 |  |
| 135 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 1-х і 3-  х полюсних на струм до 25 А | шт | 148 |  |
| 136 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-  х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | шт | 3 |  |
| 137 | Демонтаж кабелю | м | 32 |  |
| 138 | Демонтаж труб діаметром до 25 мм, укладених по  конструкціях | м | 32 |  |
| 139 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен  до 20 см2 | м | 34 |  |
| 140 | Монтаж вініпластових труб для електропроводки  діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | м | 34 |  |
| 141 | Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 | м | 34 |  |
| 142 | Забивання борозен ширина борозни до 50 мм, глибина  борозни до 20 мм | м | 34 |  |
| 143 | Демонтаж світильників | шт | 14 |  |
| 144 | Монтаж світильників | шт | 10 |  |
| 145 | Навантаження сміття вручну | т | 13,1 |  |
| 146 | Перевезення сміття до 15 км | т | 13,1 |  |
| 147 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від  вапняної фарби | м2 | 30,4 |  |
| 148 | Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь | м2 | 30,4 |  |
| 149 | Поліпшене фарбування колером олійним стель по  збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 30,4 |  |
| 150 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону  цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина  шару 20 мм | м2 | 14,7 |  |
| 151 | Шпаклювання стін і укосів мінеральною шпаклівкою  "Cerezit" | м2 | 103,7 |  |
| 152 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-  182-1, 15-182-2 | м2 | 103,7 |  |
| 153 | Монтаж свiтильникiв | шт | 2 |  |
| 154 | Установлення датчиків руху | шт | 2 |  |
| 155 | Поліпшене фарбування колером олійним стін  підготовлених під фарбування | м2 | 103,7 |  |
| 156 | Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази ранiше  пофарбованих труб та радіаторів | м2 | 4,6 |  |
| 157 | Розбирання дерев'яних плінтусів | м | 17,8 |  |
| 158 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | м2 | 14,5 |  |
| 159 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 9,7 |  |
| 160 | Розбирання облицювання стін з керамічних  глазурованих плиток | м2 | 40,9 |  |
| 161 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | м3 | 2,48 |  |
| 162 | Розбирання дерев'яних коробів | м2 | 3,6 |  |
| 163 | Демонтаж раковин [умивальників] | к-т | 1 |  |
| 164 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних  каналізаційних діаметром до 50 мм | м | 1,4 |  |
| 165 | Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих | м | 2,8 |  |
| 166 | Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм,  периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 1,2  мм | м2 | 12 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 167 | Розбирання вентиляційних коробів з плит | м2 | 6 |  |
| 168 | Демонтаж радіальних вентиляторів без напрямних  апаратів, маса вентиляторів до 0,05 т | шт | 1 |  |
| 169 | Демонтаж кабелю | м | 84 |  |
| 170 | Демонтаж групових щитків | шт | 6 |  |
| 171 | Нарiзування швiв у цементних покриттях | м шва | 48 |  |
| 172 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 25,1 |  |
| 173 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 4 |  |
| 174 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 8 |  |
| 175 | Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями | м3 | 0,53 |  |
| 176 | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по  цегляних та бетонних поверхнях | м2 | 50,4 |  |
| 177 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування  каркасу | м2 | 50,4 |  |
| 178 | Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині  будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним  розчином | м2 | 4,16 |  |
| 179 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 25,1 |  |
| 180 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки  додавати | м2 | 25,1 |  |
| 181 | Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття | м2 | 25,1 |  |
| 182 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | м2 | 25,1 |  |
| 183 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | м2 | 23,66 |  |
| 184 | Шпаклювання укосів шпаклівкою типу "сатенгіпс"  товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 4,16 |  |
| 185 | Шпаклювання укосів шпаклівкою [типу "сатенгіпс"], на  кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 4,16 |  |
| 186 | Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази ранiше  пофарбованих труб | м2 | 3,6 |  |
| 187 | Високоякiсне фарбування бiлилом укосів | м2 | 4,16 |  |
| 188 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | м2 | 50,4 |  |
| 189 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 50,4 |  |
| 190 | Обклеювання стін шпалерами вологостійкими на  тканинній основі по штукатурці і бетону, по листових  матеріалах, гіпсобетонних і гіпсолітових поверхнях | м2 | 50,4 |  |
| 191 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на  розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2  понад 7 до 12 шт | м2 | 1,5 |  |
| 192 | Ґрунтування підлоги | м2 | 25,1 |  |
| 193 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 25,1 |  |
| 194 | Улаштування плінтусів з плиток керамогранітних | м | 18,7 |  |
| 195 | Прокладання кабелю живлення | м | 16 |  |
| 196 | Установлення щитків освітлювальних | шт | 1 |  |
| 197 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 1-х і 3-  х полюсних на струм до 25 А | шт | 4 |  |
| 198 | Прокладання проводів при схованій проводці в  порожнинах перекриттів і перегородок | м | 86 |  |
| 199 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 2-клавішних | шт | 1 |  |
| 200 | Установлення розеток утопленого типу при схованiй  проводцi | шт | 9 |  |
| 201 | Монтаж свiтильникiв | шт | 4 |  |
| 202 | Установлення умивальників одиночних з підведенням  холодної та гарячої води | к-т | 1 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 203 | Пробивання борозен в цементних покриттях, переріз  борозен до 100 см2 | м | 1,2 |  |
| 204 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб  поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  20 мм | м | 2,4 |  |
| 205 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих  мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм | шт | 2 |  |
| 206 | Прокладання трубопроводів каналізації з  поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 1,2 |  |
| 207 | Навантаження сміття вручну | т | 4,9 |  |
| 208 | Перевезення сміття до 15 км | т | 4,9 |  |
| 209 | Розбирання покриттів підлог з штучного паркету | м2 | 32 |  |
| 210 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | м3 | 0,63 |  |
| 211 | Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями | м3 | 0,24 |  |
| 212 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах | шт | 1 |  |
| 213 | Знімання дверних полотен | м2 | 1,8 |  |
| 214 | Розбирання підшивки стель із плит ДСП | м2 | 32 |  |
| 215 | Розбирання дерев'яної обшивки стін | м2 | 77,4 |  |
| 216 | Піднесення вантажів на 10 м понад врахованої нормами  відстані (50 м) | т | 9,2 |  |
| 217 | Нарiзування швiв у цементних покриттях | м шва | 42 |  |
| 218 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 32 |  |
| 219 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 2 |  |
| 220 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 1 |  |
| 221 | Улаштування армованих цегляних перегородок с  прорізами товщиною 0,25 цеглини в приміщеннях  площею до 5 м2 | м2 | 10,2 |  |
| 222 | Укладання перемичок масою до 0,3 т | шт | 2 |  |
| 223 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 32 |  |
| 224 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки  додавати | м2 | 32 |  |
| 225 | Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття | м2 | 32 |  |
| 226 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними  блоками з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 4,1 |  |
| 227 | Ґрунтування підлоги | м2 | 28,2 |  |
| 228 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 28,2 |  |
| 229 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із  металевих профілів | м2 | 28,2 |  |
| 230 | Опорядження стель листами з металопрофілю | м2 | 28,2 |  |
| 231 | Улаштування обшивки стін листами з металопрофілю | м2 | 73 |  |
| 232 | Улаштування обшивки укосів листами з металопрофілю | м2 | 1,5 |  |
| 233 | Улаштування металевих зєднувальних планок | м | 70,8 |  |
| 234 | Прокладання проводів при схованій проводці в  порожнинах перекриттів і перегородок | м | 76 |  |
| 235 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 2-клавішних | шт | 2 |  |
| 236 | Установлення розеток утопленого типу при схованiй  проводцi | шт | 6 |  |
| 237 | Монтаж свiтильникiв | шт | 6 |  |
| 238 | Навантаження сміття вручну | т | 6,1 |  |
| 239 | Перевезення сміття до 15 км | т | 6,1 |  |
| 240 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | м3 | 1,76 |  |
| 241 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах | шт | 1 |  |
| 242 | Знімання дверних полотен | м2 | 1,8 |  |
| 243 | Розбирання підшивки стель із плит ДСП | м2 | 19,7 |  |
| 244 | Розбирання дерев'яної обшивки стін | м2 | 52,9 |  |
| 245 | Піднесення вантажів на 10 м понад врахованої нормами  відстані (50 м) | т | 4,6 |  |
| 246 | Нарiзування швiв у цементних покриттях | м шва | 31 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 247 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 19,7 |  |
| 248 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 1 |  |
| 249 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 1 |  |
| 250 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 19,7 |  |
| 251 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки  додавати | м2 | 19,7 |  |
| 252 | Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття | м2 | 19,7 |  |
| 253 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними  блоками з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 2,05 |  |
| 254 | Ґрунтування підлоги | м2 | 17,5 |  |
| 255 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 17,5 |  |
| 256 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із  металевих профілів | м2 | 17,5 |  |
| 257 | Опорядження стель листами з металопрофілю | м2 | 17,5 |  |
| 258 | Улаштування обшивки стін листами з металопрофілю | м2 | 41,4 |  |
| 259 | Улаштування обшивки укосів листами з металопрофілю | м2 | 2,2 |  |
| 260 | Улаштування металевих зєднувальних планок | м | 44 |  |
| 261 | Прокладання проводів при схованій проводці в  порожнинах перекриттів і перегородок | м | 42 |  |
| 262 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 2-клавішних | шт | 1 |  |
| 263 | Установлення розеток утопленого типу при схованiй  проводцi | шт | 1 |  |
| 264 | Монтаж свiтильникiв | шт | 2 |  |
| 265 | Навантаження сміття вручну | т | 4,4 |  |
| 266 | Перевезення сміття до 15 км | т | 4,4 |  |
| 267 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | м3 | 0,3 |  |
| 268 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах | шт | 1 |  |
| 269 | Знімання дверних полотен | м2 | 1,8 |  |
| 270 | Піднесення вантажів на 10 м понад врахованої нормами  відстані (50 м) | т | 4,8 |  |
| 271 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 12 |  |
| 272 | Нарiзування швiв у цементних покриттях | м шва | 24 |  |
| 273 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 12 |  |
| 274 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 1 |  |
| 275 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 1 |  |
| 276 | Улаштування армованих цегляних перегородок с  прорізами товщиною 0,25 цеглини в приміщеннях  площею до 5 м2 | м2 | 7 |  |
| 277 | Укладання перемичок масою до 0,3 т | шт | 1 |  |
| 278 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 12 |  |
| 279 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки  додавати | м2 | 12 |  |
| 280 | Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття | м2 | 12 |  |
| 281 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними  блоками з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 3,7 |  |
| 282 | Ґрунтування підлоги | м2 | 10,4 |  |
| 283 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 10,4 |  |
| 284 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із  металевих профілів | м2 | 10,4 |  |
| 285 | Опорядження стель листами з металопрофілю | м2 | 10,4 |  |
| 286 | Улаштування обшивки стін листами з металопрофілю | м2 | 35 |  |
| 287 | Улаштування обшивки укосів листами з металопрофілю | м2 | 5,6 |  |
| 288 | Улаштування металевих зєднувальних планок | м | 68,8 |  |
| 289 | Прокладання проводів при схованій проводці в  порожнинах перекриттів і перегородок | м | 38 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 290 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 2-клавішних | шт | 2 |  |
| 291 | Установлення розеток утопленого типу при схованiй  проводцi | шт | 2 |  |
| 292 | Монтаж свiтильникiв | шт | 2 |  |
| 293 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з  застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в  залізобетонних конструкціях вертикальних отворів  глибиною 200 мм, діаметром до 700 мм | шт | 4 |  |
| 294 | Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни  глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з  застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в  залізобетонних конструкціях вертикальних отворів  діаметром до 700 мм | шт | 4 |  |
| 295 | Прокладання повітроводів з фасонними виробами  периметром 800 мм і 1000 мм з листової сталі класу Н  [нормальна] товщиною 0,5 мм | м2 | 12,5 |  |
| 296 | Установлення шумоглушникiв вентиляцiйних  пластинчастих | шт | 1 |  |
| 297 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |  |
| 298 | Покриття поверхні ізоляції повітроводів рулонними  матеріалами при товщині ізоляційного шару 12 мм | м | 12,5 |  |
| 299 | Навантаження сміття вручну | т | 6,1 |  |
| 300 | Перевезення сміття до 15 км | т | 6,1 |  |
| 301 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | м3 | 0,63 |  |
| 302 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах | шт | 1 |  |
| 303 | Знімання дверних полотен | м2 | 1,8 |  |
| 304 | Розбирання підшивки стель | м2 | 6,7 |  |
| 305 | Розбирання дерев'яної обшивки стін | м2 | 33,1 |  |
| 306 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | м3 | 3,98 |  |
| 307 | Піднесення вантажів на 10 м понад врахованої нормами  відстані (50 м) | т | 4,4 |  |
| 308 | Нарiзування швiв у цементних покриттях | м шва | 12 |  |
| 309 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 6,7 |  |
| 310 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 1 |  |
| 311 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 1 |  |
| 312 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 6,7 |  |
| 313 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки  додавати | м2 | 6,7 |  |
| 314 | Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття | м2 | 6,7 |  |
| 315 | Ґрунтування підлоги | м2 | 6,7 |  |
| 316 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 6,7 |  |
| 317 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із  металевих профілів | м2 | 6,21 |  |
| 318 | Опорядження стель листами з металопрофілю | м2 | 6,21 |  |
| 319 | Улаштування обшивки стін листами з металопрофілю | м2 | 24,3 |  |
| 320 | Улаштування обшивки укосів листами з металопрофілю | м2 | 1,9 |  |
| 321 | Улаштування металевих зєднувальних планок | м | 25,5 |  |
| 322 | Прокладання проводів при схованій проводці в  порожнинах перекриттів і перегородок | м | 32 |  |
| 323 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 2-клавішних | шт | 1 |  |
| 324 | Установлення розеток утопленого типу при схованiй  проводцi | шт | 1 |  |
| 325 | Монтаж свiтильникiв | шт | 1 |  |
| 326 | Навантаження сміття вручну | т | 4,4 |  |
| 327 | Перевезення сміття до 15 км | т | 4,4 |  |
| 328 | Нарiзування швiв у цементних покриттях | м шва | 40 |  |
| 329 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 12,1 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 330 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 12,1 |  |
| 331 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки  додавати | м2 | 12,1 |  |
| 332 | Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття | м2 | 12,1 |  |
| 333 | Ґрунтування підлоги | м2 | 11,3 |  |
| 334 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 11,3 |  |
| 335 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із  металевих профілів | м2 | 11,3 |  |
| 336 | Опорядження стель листами з металопрофілю | м2 | 11,3 |  |
| 337 | Улаштування обшивки стін листами з металопрофілю | м2 | 35,2 |  |
| 338 | Улаштування обшивки укосів листами з металопрофілю | м2 | 2 |  |
| 339 | Улаштування металевих зєднувальних планок | м | 49,1 |  |
| 340 | Прокладання проводів при схованій проводці в  порожнинах перекриттів і перегородок | м | 44 |  |
| 341 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 2-клавішних | шт | 1 |  |
| 342 | Установлення розеток утопленого типу при схованiй  проводцi | шт | 2 |  |
| 343 | Монтаж свiтильникiв | шт | 2 |  |
| 344 | Навантаження сміття вручну | т | 2,8 |  |
| 345 | Перевезення сміття до 15 км | т | 2,8 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |