**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**Технічне обслуговування рентгенологічного обладнання (Система рентгенівська пересувна С-арочна Cios Select) (код за ЕЗС ДК 021:2015:50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (50421200-4))**

Підтвердження відповідності технічних вимог, запропонованого Учасником предмету закупівлі, надається у формі заповненої нижче інформації, завіреної підписом та печаткою (у разі наявності) Учасника, а також копій зазначених в ній довідок та документів.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вимоги** | **Відповідність вимогам (зазначити Так/Ні)** |
| **1.** | **Система рентгенівська пересувна С-арочна Cios Select, максимальна прискорювальна напруга 110 кВ.**  Послуги з щорічного технічного обслуговування включають: зовнішнього огляду, перевірки та усунення дефектів з’єднуючих кабелів зовнішніх роз’ємів, ручок керування тощо;перевірки та заміни запобіжників;перевірки механічних кріплень, контактів зовнішніх та внутрішніх роз’ємів, контактних електричних з’єднань та їх елементів;перевірки стану електричної безпеки обладнання;перевірки наявності зовнішніх ушкоджень та їх усунення в разі виявлення;перевірки стану механічної безпеки обладнання;проведення профілактичних заходів для підвищення безпеки роботи як обладнання загалом, так і його складових частин;чищення та змащування рухомих механічних елементів;перевірки істинності показників та роботи механічних та електронних датчиків, а у випадку необхідності - їх налагодження;перевірки правильності виконання апаратурою операцій, проведення контрольних тестів;перевірки функціональної готовності медичного обладнання;  * регулювання та налагодження відповідних показників роботи апаратури при відхиленні від прийнятих стандартів якості. |  |
| **2.** | Технічне обслуговування кожної одиниці устаткування проводиться за місцем його розташування та відповідно до регламенту, нормативно-технічної або експлуатаційної документації виробника. |  |
| **3.** | Гарантія на надані послуги виконавцем повинна складати не менше 1 року. |  |
| **4.** | Технічне обслуговування проводяться фахівцями виконавця з залученням, при необхідності, штатних фахівців різного технічного профілю для термінового ремонту обладнання. |  |
| **5.** | Вартість послуг визначається з урахуванням усіх фактичних витрат (вартість запасних частин, матеріалів, їх транспортування, витрати на приїзд спеціаліста, його проживання, харчування, витрати на відрядження, витрати на страхування тощо), що несе виконавець під час надання послуг. |  |
| **6.** | Виконавець при здійснені послуг з технічного обслуговування повинен забезпечувати дотримання вимог нормативних документів в галузі охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки. |  |
| **7.** | Наявність діючої ліцензії (**надати копію діючої ліцензії**) на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання на території України. |  |
| **8.** | Наявність спеціалістів, які пройшли навчання з курсу «Радіаційної безпеки при здійсненні окремих видів діяльності в сфері використання ядерної енергії» (**Надати копії посвідчень**). |  |

*У разі, якщо предмет закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то вважається, що вимоги містять вираз «або еквівалент». Посилання Замовником в найменуванні та/або технічних характеристиках на виробників, торговельну марку або тип тощо обумовлено наданням Учасникам загального уявлення про технічні характеристики чи складові предмету закупівлі.*