**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**Послуги з періодичної повірки та калібрування законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки (код за ЕЗС ДК 021:2015:71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробовувань)**

Таблиця 1.Перелік медичного обладнання для проведення технічного обслуговування

|  |  |
| --- | --- |
| Назва | Заводський номер |
| Діагностичний аудіометр AD629 | 0996205 |
| Імпедансний аудіометр АТ235 | 1032041 |

Таблиця 2. Склад послуг з технічного обслуговування медичного обладнання

|  |  |
| --- | --- |
| Назва | Кількість |
| 1. Діагностичний аудіометр AD629, зав. № 0996205 | 1 шт. |
| * Калібрування діагностичного аудіометра AD629 |  |
| * Повірка діагностичного аудіометра AD629 |  |
| 2. Імпедансний аудіометр АТ235, зав. № 1032041 | 1 шт. |
| * Калібрування імпедансного аудіометра АТ235 |  |

Аудіометри мають високу чутливість до перепадів температури, вібрацій, вологості та інших чинників транспортування. Тому однією з головних умов є перевезення приладів транспортом виконавця з дотриманням правил транспортування медичного обладнання.

Дана технічна специфікація встановлює склад і зміст комплексу послуги з технічного обслуговування аудіометрів. Метою виконання послуги є визначення можливості медичного обладнання виконувати свої функції згідно паспортних характеристик та підтвердження працездатності медичного обладнання до наступного проведення технічного обслуговування.

*У разі, якщо предмет закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то вважається, що вимоги містять вираз «або еквівалент». Посилання Замовником в найменуванні та/або технічних характеристиках на виробників, торговельну марку або тип тощо обумовлено наданням Учасникам загального уявлення про технічні характеристики чи складові предмету закупівлі.*

У разі подання пропозиції, яка не відповідає технічним вимогам та визначеному переліку, пропозиція не буде розглядатись та оцінюватись і буде відхилена як така, що не відповідає вимогам документації.